9.4.2020

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

DECLARATION OF PERFORMANCE

**Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-210002-090420

1 **Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):**

Unique identification code of the product-type:

210002, webervetonit 4400 Pikatasoite

2 **Produkto naudojimo paskirtis, nurodytas gamintojo:**

Intended use or uses:

Cementitious floor screed material for use internally and externally in buildings

(covered spaces not subjected to continuous freezing and thawing).

**Cementinis grindų lyginamasis mišinys skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje.**

**(uždengtos vietos, kurios nėra nuolat užšaldomos ir atšildomos).**

3 Manufacturer:/**Gamintojo kontaktinė informacija:**

Saint-Gobain Finland Oy, Weber

PL 70 (Strömberginkuja 2)

00381 Helsinki

Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00

Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295

[www.fi.weber](http://www.fi.weber)

4 Authorised representative:/ **Įgaliotasis atstovas:**

-

5 System/s of AVCP:/ **AVCP sistema**

3

6 **a.** Harmonised standard:/ **Darnusis standartas:**

EN 13813:2002

Notified body/ies:/ **Notifikuotoji produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga**

No. 0402, SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following certificate: 0402–CPD–3P02024-1rev3 / Kiikala (reaction to fire/ floor screed) in accordance to EN13501-1:2007 + A1:2009.

**Nr 0402, SP Techninių Tyrimų institutas Švedijoje patvirtino produkcijos efektyvumą ir išdavė pažymą: 0402-CPD-3P02024-01 Kiikala (reakcija į ugnį/grindų išlyginimieji produktai)**

**b.**European Assessment: Document/ **Europos vertinimas: dokumentas**

-

European Technical Assessment:/ **Europos techninis įvertinimas:**

-

Technical Assessment Body:/ Techninio vertinimo įstaiga:

-

Notified body/ies:/ **Notifikuotoji įstaiga (-os**):

-

7 Declared performance/s: /**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pagrindinės charakteristikos**  Essential characteristics | **Efektyvumas** Performance | **Darnioji techninė specifikacija**  Harmonized technical specification |
| **Degumas (priešgaisrinėje situacijoje)**  Reaction to fire (for explosive situations) | A2fl-s1 | EN 13813:2002 |
| **Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas**  Release of corrosive substances | CT |
| **Vandens pralaidumas**  Water permeability | NPD |
| **Vandens garų pralaidumas**  Water vapour permeability | NPD |
| **Stipris gniuždant**  Compressive strength | C30 |
| **Stipris lenkiant**  Flexural strength | F7 |
| **Atsparumas trinčiai**  Wear resistance | RWFC 350 |
| **Garso izoliacija**  Sound insulation | NPD |
| **Garso sugėrimas**  Sound absorption | NPD |
| **Šiluminė varža**  Thermal resistance | NPD |
| **Atsparumas chemikalams**  Chemical resistance | NPD |

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8 Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:/ **Techninė ir (arba) specifinė techninė dokumentacija:**

-

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

